ÔN TẬP PHẦN SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG . TỰ CẢM
TỪ THÔNG. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Ví dụ 1: Hãy xác định suất điện động cảm ứng của khung dây, biết rằng trong khoảng thời gian 0,5 s, từ thông giảm từ 1,5 Wb đến 0.

A. 6 V.
B. 3 V.
C. 1,5 V.
D. 4,5 V.

Lời giải:

Suất điện động cảm ứng trong khung dây là: 
[image: image1.wmf]1,50
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Đáp án B.

Ví dụ 2: Một khung dây hình tròn có diện tích 2 cm2 đặt trong từ trường, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây, biết rằng 
[image: image2.wmf]2
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A. 10-5 Wb.
B. 2.10-5 Wb.
C. 3.10-5 Wb.
D. 4.10-5 Wb.

Lời giải:

Từ thông xuyên qua khung dây là 
[image: image3.wmf]245
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Đáp án A.

Ví dụ 3: Một khung dây hình vuông, cạnh dài 4 cm, đặt trong từ trường đều, các đường sức xuyên qua bề mặt và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 300, từ trường có cảm ứng từ 2.10-5 T. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây nói trên?

A. 
[image: image4.wmf]9
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B. 
[image: image5.wmf]9
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C. 
[image: image6.wmf]9
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D. 
[image: image7.wmf]9
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Lời giải:

Từ thông xuyên qua khung dây là


[image: image8.wmf]5209
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Đáp án B.

Ví dụ 4: Một khung dây có các tiết diện là hình tròn, bán kính khung dây là 20 cm, khung dây được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có 
[image: image9.wmf]5
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  Hãy xác định giá trị của từ thông xuyên qua khung dây nói trên?

A. 0 Wb.
B. 2,51.10-6 Wb.
C. 5,0210-6 Wb.
D. 1,2610-6 Wb.

Lời giải:

Tiết diện của khung là 
[image: image10.wmf]2
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 Do khung dây được đặt vuông góc với các đường sức từ nên 
[image: image11.wmf]0.

a=

 Từ thông xuyên qua khung dây là
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Đáp án B.

Ví dụ 5: Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài là 25 cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều 
[image: image13.wmf]3
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 Từ thông xuyên qua khung dây là 10-5 Wb, hãy xác định chiều rộng của khung dây nói trên?

A. 0,01 m.
B. 0,02 m.
C. 0,03 m.
D. 0,04 m.

Lời giải:

Tiết diện S của khung dây là: 
[image: image14.wmf]322
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Chiều rộng của khung dây nói trên là: 
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Đáp án A.

Ví dụ 6: Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5 cm, đặt trong từ trường đều, khung dây tạo với các đường sức một góc 300, 
[image: image16.wmf]2
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 Hãy tính từ thông xuyên qua khung dây?

A. 0 Wb.
B. 6,25.10-5  Wb.
C. 1,73.10-5  Wb.
D. 1,25.10-4  Wb.

Lời giải:

Ta có 
[image: image17.wmf]F=a
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Đáp án B.

Ví dụ 7: Một khung dây hình tam giác có cạnh dài 10 cm, đường cao của nó là 8 cm. Cả khung dây được đưa vào một từ trường đều, sao cho các đường sức vuông góc với khung dây, từ thông xuyên qua khung dây là 4.10-5  Wb. Tìm độ lớn cảm ứng từ.

A. 0,01 T.
B. 0,1 T.
C. 10-4 T.
D. 10-3 T.

Lời giải:

Tiết diện của khung dây là 
[image: image20.wmf].
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Đáp án A.

Ví dụ 8: Một khung dây hình tròn có đường kính 10 cm. Cho dòng điện có cường độ 20 A chạy trong dây dẫn. Tính :

a) Cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại tâm của khung dây.

A. 0 Wb.
B. 2,51.10-6 Wb.
C. 5,02.10-6 Wb.
D. 1,26.10-6 Wb.

b) Từ thông xuyên qua khung dây.

A. 1,97.10-6  Wb.
B. 0 Wb.
C.3,94.10-6 Wb.
D. 2,5.10-6 Wb.

Lời giải:

Cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại tâm của khung dây là


[image: image22.wmf]774
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Đáp án B.

Từ thông xuyên qua khung dây


[image: image23.wmf]426
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Đáp án A.

Ví dụ 9: Một ống dây có chiều dài 40 cm. Gồm 4000 vòng, cho dòng điện cường độ 10 A chạy trong ống dây.

Tính cảm ứng từ B trong ống dây.

A. 12,56.10-2  T.
B. 0,04 T.
C. 0,0628 T.
D. 0,2512 T.

Đặt đối diện với ống dây một khung dây hình vuông, có cạnh 5 cm. Hãy tính từ thông xuyên qua khung dây?

A. 3,14.10-3  Wb.
B. 3,14. 10-4  Wb.
C. 10-4  Wb.
D. 10-3  Wb.

Lời giải:
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Đáp án A.

Đặt đối diện với ống dây một khung dây hình vuông nên 
[image: image25.wmf]0
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 Từ thông xuyên qua khung dây là:
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Ví dụ 10: Một hình vuông có cạnh là 5 cm, đặt trong từ trường đều có 
[image: image27.wmf]4
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 từ thông xuyên qua khung dây là 10-6  Wb. Hãy xác định góc tạo bởi khung dây và vector cảm ứng từ xuyên qua khung dây?

A. 300.
B. 00.
C. 600.
D. 900.

Lời giải:

Góc tạo bởi khung dây và vecto cảm ứng từ xuyên qua khung dây là


[image: image28.wmf]0
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Đáp án B.

Ví dụ 11: Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều, góc giữa B và vectơ pháp tuyến là 300, 
[image: image29.wmf]4
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 làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời giam 0,01 s. Hãy xác định suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây?

A. 3,46.10-4  V.
B. 6,92.10-4  V.
C. 1,73.10-4  V.
D. 5,19.10-4  V.

Lời giải:

Suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là


[image: image30.wmf]440
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Đáp án A.

Ví dụ 12: Một ống dây dẫn hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong một từ trường đều 0,08 T; mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. Trong khoảng thời giam 0,2 s. cảm ứng từ giảm xuống đến 0. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung?

A. 10-3  V.
B. 2.10-3  V.
C. 10-4  V.
D. 2.10-4  V.

Lời giải:

Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là
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Đáp án A.

Ví dụ 13: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích 
[image: image32.wmf]2
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 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ 
[image: image33.wmf]01T
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 Mặt phẳng vòng dây làm thành với 
[image: image34.wmf]B
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 một góc 
[image: image35.wmf]0
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 Tính từ thông qua S.

A. 5.10-5  Wb.
B. 25.10-6  Wb.
C. 25.10-3  Wb.
D. 5.10-4  Wb.

Lời giải:

Mặt phẳng vòng dây làm thành với 
[image: image36.wmf]B
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 góc 300 nên góc giữa 
[image: image37.wmf]B
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 và pháp tuyến 
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 là 600. Do đó từ thông qua S xác định bởi
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Đáp án B.

Ví dụ 14: Một khung dây đặt trong từ đều có cảm ứng từ 
[image: image40.wmf]006T
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 sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5  Wb. Tính bán kính vòng dây.

A. 8 mm.
B. 4 mm.
C. 8 m.
D. 4 m.

Lời giải:
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Đáp án A.

Ví dụ 15: Một khung dây phẳng giới hạn diện tích 
[image: image42.wmf]2
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 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ 
[image: image43.wmf]01T
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 sao cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 600. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

A. 8,7.10-4  Wb.
B. 4,35.10-5  Wb.
C. 8,7.10-5  Wb.
D. 4,35.10-4  Wb.

Lời giải:

Từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây
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Đáp án A.

Ví dụ 16: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 300 và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

A. 2.10-4  V.
B. 10-4  V.
C. 3.10-4  V.
D. 4.10-4  V.

Lời giải:

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi là
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Đáp án A.

Ví dụ 17: Một khung dây tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 600. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 0,05 T. Tìm suất điện động cảm ứng trong khung nếu trong khoảng 0,05 s:

a) Cảm ứng từ tăng gấp đôi.

A. 
[image: image46.wmf]1,36
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 V.
B. 1,36 V.
C. 0,68 V.
D. 
[image: image47.wmf]0,68
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 V.

b) Cảm ứng từ giảm đến 0.

A. 
[image: image48.wmf]1,36
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 V.
B. 1,36 V.
C. 0,68 V.
D. 
[image: image49.wmf]0,68

-

 V.

Lời giải:

Từ thông qua khung dây lúc đầu: 
[image: image50.wmf](
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Khi 
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Khi 
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Đáp án B.

Ví dụ 18: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn 
[image: image55.wmf]001T
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 Khung quay đều trong thời gian 
[image: image56.wmf]004s
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 đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. 5.10-3  V.
B. 
[image: image57.wmf]3
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C. 
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D. 
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Lời giải:

Ta có: 
[image: image60.wmf]1
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Do đó: 
[image: image63.wmf]3
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Ví dụ 19: Một khung dây hình chữ nhật kín gồm 
[image: image64.wmf]10
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 vòng dây, diện tích mỗi vòng 
[image: image65.wmf]2
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 đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image66.wmf]B
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 hợp với pháp tuyến 
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 của mặt phẳng khung dây góc 
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 độ lớn cảm ứng từ 
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 điện trở khung dây 
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 Tính độ lớn suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây nếu trong thời gian 
[image: image71.wmf]0,01
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 giây, cảm ứng từ:

a) Giảm đều từ B đến 0.

A. 
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D. 
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b) Tăng đều từ 0 đến 0,5B.

A. 
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Lời giải:

Ta có: 
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Đáp án B.

Ví dụ 20: Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Tính suất điện động cảm ứng với tốc độ biến thiên của cảm ứng từ, biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là 
[image: image91.wmf]0,5,
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 điện trở của khung là 
[image: image92.wmf]2
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 và diện tích của khung là 
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A. 100 T/s.
B. 200 T/s.
C. 50 T/s.
D. 150 T/s.

Lời giải:

Ta có: 
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 là tốc độ biến thiên của cảm ứng từ, do đó :
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Đáp án A.

Ví dụ 21: Một ống dây hình trụ dài gồm 103 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây 
[image: image97.wmf]2
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 Ống dây có điện trở 
[image: image98.wmf]16,
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 hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ song song với trục của ống dây và có độ lớn tăng đều 10-2  T/s. Tính công suất tỏa nhiệt của ống dây.

A. 6,25 mW.
B. 6,25.10-4  W.
C. 6,25 W.
D. 6,25.10-2  W.

Lời giải:

Suất điện động cảm ứng có độ lớn: 
[image: image99.wmf]0,1
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Cường độ dòng điện chạy qua ống dây là 
[image: image100.wmf]2
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Công suất tỏa nhiệt của ống dây là 
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Đáp án B.

Ví dụ 22: Một vòng dây diện tích 
[image: image102.wmf]2
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 nối vào tụ điện có điện dung 
[image: image103.wmf]200F
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 được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều 
[image: image104.wmf]2
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 T/s. Tính điện tích tụ điện.

A. 2.10-7  C.
B. 3.10-7  C.
C. 10-7  C.
D. 4.10-7  C.

Lời giải:

Ta có: 
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Điện tích của tụ điện : 
[image: image106.wmf]7
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Đáp án C.

Ví dụ 23: Một khung dây có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng là 2 dm2. Cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Tính suất điện động cảm ứng suất hiện trong một vòng dây và trong khung dây.

A. Trong 1 vòng dây 6.10-2  V; trong khung dây 60 V.

B. Trong 1 vòng dây 6.10-4  V; trong khung dây 60 V.

C. Trong 1 vòng dây 6.10-3  V; trong khung dây 60 V.

D. Trong 1 vòng dây 0,6 V; trong khung dây 60 V.

Lời giải:

Trong một vòng dây: 
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Trong khung dây: 
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Đáp án A.

Ví dụ 24: Một ống dây dài 
[image: image109.wmf]30cm
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 gồm 
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 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây 
[image: image111.wmf]8cm
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 có dòng điện với cường độ 
[image: image112.wmf]2
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 A đi qua.

Tính độ tự cảm của ống dây.

A. 0,01 H.
B. 0,02 H.
C. 0,03 H.
D. 0,04 H.

Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

A. 3.10-5  Wb.
B. 2.10-5  Wb.
C. 4.10-5  Wb.
D. 10-5  Wb.

Thời gian ngắt dòng điện là 
[image: image113.wmf]0,1
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 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.

A. 0,2 V.
B. 0,4 V.
C. 0,6 V.
D. 0,8 V.

Lời giải:

Độ tự cảm của ống dây là: 
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Đáp án B.

Từ thông qua ống dây: 
[image: image115.wmf]004Wb
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Từ thông qua mỗi vòng dây: 
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Đáp án C.

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là: 
[image: image117.wmf]0,4.
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Đáp án B.

Ví dụ 25: Một cuộn tự cảm có 
[image: image118.wmf]3H
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 được nối với nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong không đáng kể, điện trở của cuộn dây cũng không đáng kể. Hỏi sau thời gian bao lâu kể từ lúc nối vào nguồn điện, cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng đến giá trị 5 A? Giả sử cường độ dòng điện tăng đều theo thời gian.

A. 5 s.
B. 3 s.
C. 2,5 s.
D. 1,5 s.

Lời giải:

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch: Tổng các suất điện động trong mạch bằng tổng điện trở toàn mạch nhân với cường độ dòng điện mạch chính.
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Vì 
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Ví dụ 26: Một cuộn tự cảm có 
[image: image122.wmf]50mH
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 cùng mắc nối tiếp với một điện trở 
[image: image123.wmf]20
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, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện tại :

Thời điểm ban đầu ứng với 
[image: image124.wmf]0.
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A. 1,8 A/s.
B. 18 A/s.
C. 1,8.103  A/s.
D. 0,18 A/s.

Thời điểm mà 
[image: image125.wmf]2.
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A. 103 A/s.
B. 100 A/s.
C. 10 A/s.
D. 1 A/s.

Lời giải:

Ta có : 
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Tại thời điểm ban đầu với 
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Đáp án C.

Thời điểm 
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Đáp án A. 

Ví dụ 27: Trong một mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3  H, nếu suất điện động tự cảm bằng 0,25 V thì tốc độ biến thiên của dòng điện bằng bao nhiêu ?

A. 500 A/s.
B. 250 A/s.
C. 103  A/s.
D. 750 A/s.

Lời giải:

Ta có 
[image: image130.wmf].
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 Tốc độ biến thiên của dòng điện là
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Đáp án A.

Ví dụ 28: Tìm độ tử cảm của một ống dây hình trụ gồm 400 vòng, dài 20 cm, tiết diện ngang 9 cm2 trong hai trường hợp :

Ống dây không có lõi sắt.

A. 9.10-4  H.
B. 4,5.10-4  H.
C. 3.10-4  H.
D. 6.10-4  H.

Ống dây có lõi sắt với độ từ thẩm 
[image: image132.wmf]400.
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A. 0,72 H.
B. 0,36 H.
C. 0,18 H.
D. 0,54 H.

Lời giải:

Độ tự cảm của ống dây không có lõi sắt là :
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Đáp án A.

Độ tự cảm của ống dây có lõi sắt là :
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Đáp án B. 

Ví dụ 29: Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

A. 0,15 V.
B. 0,3 V.
C. 0,075 V.
D. 0,1 V.

Lời giải:

Độ tự cảm của ống dây là 
[image: image135.wmf]2
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Suất điện động tự cảm trong ống dây là 
[image: image136.wmf]0,075.
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Đáp án C.

Ví dụ 30: Tính độ tự cảm và độ biến thiên năng lượng từ trường của một ống dây, biết rằng sau thời gian 
[image: image137.wmf]0,01,

s

t

D=

 cường độ dòng điện trong ống dây tăng đều từ 1 A đến 2,5 A thì suất điện động tự cảm là 30 V.

A. 1,05 J.
B. 0,2625 J.
C. 0,525 J.
D. 0,35 J.

Lời giải:

Độ tự cảm của ống dây là:
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Độ biến thiên năng lượng từ trường của ống dây là 
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Đáp án C.

PHẦN SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
Bài 1. Xác định suất điện động cảm ứng trong khung dây kín, biết trong khoảng thời gian 0,5 s, từ thông giảm từ 1,5 Wb xuống 0.
Đs: 3 V.
Bài 2. Một khung dây có diện tích 2 cm² đặt trong từ trường, các đường sức từ tạo với mặt phẳng khung dây một góc 30°. Xác định từ thông xuyên qua khung dây, biết rằng B = 5.10–2 T.
Đs: Φ = 5.10–6 Wb.

Bài 3. Một khung dây hình vuông, cạnh 4 cm, đặt trong từ trường đều, các đường sức xiên qua bề mặt và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 30°, từ trường có cảm ứng từ 2.10–5 T. Xác định từ thông xuyên qua khung dây nói trên?
Đs. 2,77.10–8 Wb.

Bài 4. Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm², gồm 10 vòng dây đặt trong từtrường đều, góc giữa B và vector pháp tuyến là 30°, B = 2.10–4 T, làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01 s. Hãy xác định suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây?
ĐS. 3,46.10–4 V.

Bài 5. Một vòng dây dẫn tròn bán kính r = 10cm, điện trở R = 0,2 Ω; mặt phẳng vòng dây nghiêng góc 30° so với vector cảm ứng từ, có độ lớn B = 0,02T. Xác định suất điện động cảm ứng, độ lớn dòng điện cảm ứng trong vòng dây nếu trong thời gian 0,01s từ trường giảm đều xuống 0.
Đs. 0,0628 V; 0,314 A.

Bài 6. Vòng dây đồng có điện trở suất ρ = 1,75.10–8 Ω.m; đường kính d = 20cm; tiết diện dây So = 5 mm² đặt vuông góc với cảm ứng từ của từ trường đều. Tính độ biến thiên ΔB/Δt của cảm ứng từ khi dòng điện cảm ứng trong vòng dây là 2A.
Đs. 0,14 T/s.

Bài 7. Một vòng dây dẫn có diện tích S = 100cm² nối vào một tụ điện C = 0,2nF, được đặt trong từ trường đều, vuông góc mặt phẳng vòng dây, có độ lớn tăng đều với tốc độ 5.10–2 T/s. Tính điện tích của tụ điện.

ĐS. q = 0,1 μC.
Bài 8. Một khung dây kín phẳng hình vuông ABCD có cạnh a = 10cm gồm N = 250 vòng. Khung chuyển động thẳng đều tiến lại khoảng không gian trong đó có từ trường. Trong khi chuyển động cạnh AB và AC luôn nằm trên hai đường thẳng song song như hình vẽ. Tính cường độ dòng điện chạy trong khung trong khoảng thời gian từ khi cạnh CB của khung bắt đầu gặp từ trường đến khi khung vừa vặn nằm hẳn trong từ trường. Chỉ rõ chiều dòng điện trong khung. Cho biết điện trở của khung là 3 Ω. Vận tốc của khung v = 1,5 m/s và cảm ứng từ của từ trường B = 0,005T.

Đs. I = 0,0625 A; chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ.

Bài 9. Một khung dây phẳng, tròn, bán kính 0,1m, có 100 vòng dây, đăt trong từ trường đều. Mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị 0,2T. Xác định suất điện động cảm ứng trong cuộn dây nếu:

a. Trong 0,2s cảm ứng từ tăng đều lên gấp đôi.

b. Cảm ứng từ thay đổi theo thời gian có quy luật là Bt = 0,2(1 – t) (B tính bằng T, t tính bằng giây).

ĐS: 3,14V; 0,628V

1/ Suaát ñieän ñoäng caûm öùng laø suaát ñieän ñoäng :


A. Ñöôïc sinh bôûi doøng ñieän caûm öùng.   
             B. Sinh ra doøng ñieän trong maïch kín.


C. Sinh ra doøng ñieän caûm öùng trong maïch kín.  
 D. Ñöôïc sinh bôûi nguoàn ñieän hoaù hoïc.

2/ Ñoä lôùn cuûa suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch kín tæ leä vôùi:  


A. dieän tích cuûa maïch.
      B. đoä lôùn töø thoâng qua maïch.


C. đieän trôû cuûa maïch.
                  D. toác ñoä bieán thieân töø thoâng qua maïch aáy.

3/ Khi maïch ñieän kín phaúng quay xung quanh 1 truïc naèm trong mp chöùa maïch trong 1 töø tröôøng ñeàu, trong 1 voøng quay suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch :  

A. Khoâng ñoåi chieàu.           B. Ñoåi chieàu 1 laàn.          

C. Luoân luoân döông.           D. Ñoåi chieàu 2 laàn.

4/ Choïn caâu sai: 

A. Dñieän caûm öùng coù chieàu sao cho töø tröôøng do noù sinh ra coù taùc duïng choáng laïi nguyeân nhaân sinh ra noù.

B. Dñieän caûm öùng coù chieàu sao cho töø tröôøng do noù sinh ra luoân ngöôïc chieàu vôùi töø tröôøng ñaõ sinh ra noù.

C. Doøng ñieän xuaát hieän khi coù söï bieán thieân töø thoâng qua maïch ñieän kín goïi laø doøng ñieän caûm öùng.

D. Khi coù söï bieán ñoåi töø thoâng qua maët giôùi haïn bôûi 1 maïch ñieän thì trong maïch xuaát hieän suaát ñieän ñoäng caûm öùng.

5/ Trong caùc yeáu toá sau:    I. Chieàu daøi cuûa oáng daây kín.     II. Soá voøng daây cuûa oáng daây.    

                                            III. Toác ñoä bieán thieân cuûa töø thoâng qua moåi voøng daây. 

Suaát ñieän ñoäng cöù xuaát hieän trong oáng daây phuï thuoäc caùc yeáu toá naøo:

A. I vaø II.
                B. II vaø III.
                C. I.
                     D. I vaø III.

6/ Trong caùc yeáu toá sau:     (I) Kích thöôùc cuoän daây.                                   (II) Soá voøng daây. 

                                      (III) Baûn chaát kim loaïi duøng laøm cuoän daây.     (IV) Toác ñoä bieán thieân cuûa töø thoâng.  

Cöôøng ñoä dñ caûm öùng trong cuoän daây daãn kín phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá naøo:

A. (I), (II), (III).
       B. (II), (III), (IV).
          C. (I),(II),(IV). 
     D. Caû 4 yeáu toá.

7/ Coâng thöùc xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong 1 maïch ñieän kín laø:

A. 
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8/ Töø thoâng qua 1 khung daây bieán ñoåi,  trong khoaûng thôøi gian 0,1s töø thoâng taêng töø 1,2Wb ñeán 2,2Wb. Sññ caûm öùng xuaát hieän trong khung daây coù ñoä lôùn laø:


A. 10V.
              B. 22V.                         C. 16V.
            D. 6V.

9/ Töø thoâng qua 1 khung daây bieán ñoåi,  trong khoaûng thôøi gian 0,2s töø thoâng giaûm töø 1,2Wb xuoáng coøn 0,4Wb. Sññ caûm öùng xuaát hieän trong khung daây coù ñoä lôùn laø:


A. 6V.
                          B. 1V.
                 C. 2V. 
            D. 4V.

10/ Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là     

A. 240 mV.
            B. 240 V.
               C. 2,4 V.

D. 1,2 V.

11/ Moät khung daây daãn coù ñieän trôû 2
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 hình vuoâng coù caïnh 20cm naèm trong töø tröôøng ñeàu coù caùc caïnh vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc töø. Khi caûm öùng töø giaûm ñeàu töø 1T veà 0 trong thôøi gian 0,1s thì cñoä dñ trong daây daãn laø:

A. 2mA.
            B. 0,2A.
               C. 20mA.
             D. 2A.

12/ Moät khung daây hình troøn baùn kính 20cm naèm toaøn boä trong töø tröôøng ñeàu coù caùc ñöôøng söùc töø vuoâng goùc mp khung daây. Trong khi caûm öùng töø taêng töø  0,1T ñeán 1,1T thì trong khung xuaát hieän suaát ñieän ñoäng khoâng ñoåi coù ñoä lôùn 0,2V. Thôøi gian duy trì suaát ñieän ñoäng ñoù laø:  

A. 0,2s.                     B. 4s.
                             C. 0,628s.
              D. Chöa ñuû döõ kieän ñeå xaùc ñònh.

13/ Moät cuoän  daây daãn coù 100 voøng baùn kính 0,1m. Cuoän  daây ñaët trong töø tröôøng ñeàu coù caùc ñöôøng caûm öùng töø vuoâng goùc maët phaúng cuûa cuoän daây. Caûm öùng töø taêng ñeàu  0,2T leân gaáp ñoâi  trong thôøi gian 0,1 giaây. Sññ cöù trong toaøn boä cuoän  daây coù giaù trò:


A. 1,256V.
        B. 6,28V.
                          C. 62,8V.
              D. 0,628V.

14/ Moät khung daây daãn coù 1000voøng . Khung daây ñaët trong töø tröôøng ñeàu coù caùc ñöôøng caûm öùng töø vuoâng goùc maët phaúng cuûa khung, dieän tích moåi voøng daây laø 2dm2 caûm öùng töø giaûm ñeàu töø 0,5T ñeán  0,2T trong thôøi gian 1/10 giaây. Sññ cöù trong toaøn boä khung daây coù giaù trò:


A. 6V.
                     B. 12V.
                         C. 1,2V.                        D. 60V.

15/ Moät khung daây phaúng dieän tích 20cm2 goàm 10 voøng daây, khung daây ñöôïc ñaët trong töø tröôøng coù caûm öùng töø vuoâng goùc vôùi maët phaúng khung vaø coù ñoä lôùn taêng daàn töø 0 ñeán 2,4.10-3T trong khoaûng thôøi gian 0,4s. Sññ caûm öùng xuaát hieän trong khung trong khoaûng thôøi gian coù töø tröôøng bieán thieân laø:

A. 0,12mV.
       B. 0,015mV.    
           C. 0,15
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V.     
              D. 1,5.10-5V.

16/ Moät khung daây daãn phaúng , dieän tích 20cm2 goàm 10 voøng daây ñöôïc ñaët trong töø tröôøng ñeàu. Vectô caûm öùng töø hôïp thaønh vôùi mp khung daây 1 goùc 300 vaø coù ñoä lôùn  baèng 2.10-4T. Ngöôøi ta laøm cho töø tröôøng giaûm ñeàu ñeán 0 trong  khoaûng thôøi gian 0,01s. Sññ caûm öùng xuaát hieän trong khung daây trong thôøi gian töø tröôøng bieán thieân laø:

A. 0,2.10-4V.
       B. 2V. 
                        C. 2.10-4V.
               D. 2.10-2V.
Phần tự cảm
Bài 1. Trong một ống dây điện có L = 0,6 H, dòng điện giảm đều từ I1 = 0,2 A đến I2 = 0 trong thời gian 12 s. Tính suất điện động tự cảm trong mạch.

Bài 2. Tính độ tự cảm của ống dây, biết sau khoảng thời gian (t = 0,01 s dòng điện trong mạch tăng từ 1A đến 2,5A và suất điện động tự cảm là 30V.

Bài 3. Cường độ dòng điện trong một ống dây giảm từ 12 A xuống 8 A thì năng lượng từ trường của ống dây giảm đi 2J. Tính năng lượng từ trường của ống dây trước và sau khi giảm.

Bài 4. Ống dây hình trụ có lõi chân không, chiều dài 20cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 1000cm².

a. Tính độ tự cảm của ống dây.

b. Dòng điện qua ống dây tăng đều từ 0 đến 5A trong 0,1s; tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.

ĐS. 6,38.10–2H; 3,14V
Bài 4.  Moät oáng daây coù ñoä töï caûm L = 0,05H . Dñ qua oáng daây coù cñ bieán thieân theo thôøi gian theo bieåu thöùc: i = 0,04(5-t) trong ñoù i ño baèng Ampe, t ño baèng giaây.  TìmSññ töï caûm xuaát hieän trong oáng daây coù giaù trò:

   
ĐS. 0,002V.
Câu 1: Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian, trong 0,01s

cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V.

Tính hệ số tự cảm của ống dây và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây:

     A. 0,1H; 0,2J                         B. 0,2H; 0,3J                    C. 0,3H; 0,4J                             D. 0,2H; 0,5J

Câu 2: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính của ống bằng 2cm. Một dòng

điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0

đến 1,5A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây:

     A. 0,14V                                B. 0,26V                          C. 0,52V                                     D. 0,74V
Câu 3: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I

tính bằng ampe, t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Tính suất điện động tự

cảm trong ống dây:

     A. 0,001V                               B. 0,002V                               C. 0,003 V                                    D. 0,004V

Câu 4: Một ống dây có hệ số tự cảm là 0,01H. Khi có dòng điện chạy qua ống dây có năng

lượng 0,08J. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây bằng: 
    A. 1A                                      B. 2A                                       C. 3A                                             D. 4A
Câu 5: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm2,

và được mắc vào mạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điện biến thiên theo thời gian

như đồ thị bên hình vẽ ứng với thời gian đóng công tắc là từ 0 đến 0,05s.

Tính suất điện động tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên:

     A. 2π.10-2V                          B. 8π.10-2V                                C. 6π.10-2V                                 D. 5π.10-2V

Câu 6: Một ống dây dài 40cm có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ống dây là 10cm2.

Cường độ dòng điện qua ống tăng từ 0 đến 4A. Hỏi nguồn điện đã cung cấp cho ống dây một

năng lượng bằng bao nhiêu:

     A. 1,6.10-2J                           B. 1,8.10-2J                                 C. 2.10-2J                                     D. 2,2.10-2J

Câu 7: Đáp án nào sau đây là sai : suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:

   A. độ tự cảm của ống dây lớn                             B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn

   C. dòng điện giảm nhanh                                    D. dòng điện tăng nhanh

Câu 8: Đáp án nào sau đây là sai : Hệ số tự cảm của ống dây:

    A. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây              B. có đơn vị là Henri(H)

    C. được tính bởi công thức L = 4π.10-7NS/l                          D. càng lớn nếu số vòng dây trong ốngdây là nhiều

Câu 9: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến thiên đều đặn

150A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị :

     A. 4,5V                                    B. 0,45V                               C. 0,045V                                          D. 0,05V

Câu 10: Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự

cảm của ống dây là:

A. 25μH                                B. 250μH                              C. 125μ                                               D. 1250μH

Câu 11: Một ống dây có hệ số tự cảm là 100mH, khi có dòng điện chạy qua ống dây có

năng lượng 0,05J. Cường độ dòng điện qua ống dây bằng:

     A. 0,1A                                  B. 0,7A                                  C. 1A                                                  D. 0,22A

Câu 12: Đơn vị của hệ số tự cảm là Henri(H) tương đương với:

     A. J.A2                                  B. J/A2                                   C. V.A2                                              D. V/A2

Câu 13: Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32A đến 0 trong thời gian 0,1s. Suất điện

động tự cảm xuất hiện trong mạch là 128V. Hệ số tự cảm của mạch là:

    A. 0,1H                                B. 0,2H                                     C. 0,3H                                                 D. 0,4H
Câu 14: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 0 trong 0,01s, suất điện động tự

cảm trong cuộn đó có giá trị trung bình 64V. Độ tự cảm của mạch đó có giá trị:

A. 0,032H                          B. 0,04H                                C. 0,25H                                                   D. 4H

Câu 15: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì

suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:

    A. 10V                                 B. 20V                                      C. 0,1kV                                                  D. 2kV

Câu 16: Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có hệ số tự cảm 0,2H khi dòng điện có

cường độ biến thiên 400A/s là:

    A. 10V                               B. 400V                                       C. 800V                                                 D. 80V
Câu 17: Một cuộn cảm có độ tự cảm 2mH, năng lượng tích lũy trong cuộn đó là 0,4J. Tính

cường độ dòng điện trong cuộn dây:

A. 10A                             B. 20A                                        C. 1A                                                      D. 2A
Câu 18: Töø thoâng rieâng cuûa 1 maïch kín phuï thuoäc vaøo:

A. Cöôøng ñoä dñ qua maïch.
      B. Chieàu daøi daây  daãn.
C. Ñieän trôû cuûa maïch.      D. Tieát dieän daây daãn.

Câu 19:  Choïn caâu sai. 

A. Hieän töôïng töï caûm laø 1 tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. 

B. Suaát ñieän ñoäng ñöôïc sinh ra do hieän töôïng töï caûm goïi laø sññ töï caûm. 

C. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø trong 1 maïch ñieän do söï bieán ñoåi cuûa dñ trong maïch ñoù gaây ra goïi laø hieän töôïng töï caûm.

D. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng cuõng laø suaát ñieän ñoäng töï caûm.

Câu 20:  Điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây?

A. phụ thuộc vào số vòng dây của ống;                         B. phụ thuộc tiết diện ống;

C. không phụ thuộc vào môi trường xung quanh;          D. có đơn vị là H (henry).

Câu 21: Hieän töôïng töï caûm laø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø  do söï bieán thieân töø thoâng qua maïch gaây ra bôûi:

A. Söï cñ cuûa nam chaâm vôùi maïch. 
                                    B. Söï chuyeån ñoäng cuûa maïch vôùi nam chaâm.

C. Söï bieán thieân cuûa chính cöôøng ñoä dñ trong maïch.
D. Söï bieán thieân töø tröôøng traùi ñaát.

Câu 22:  Suaát ñieän ñoäng töï caûm cuûa maïch ñieän tæ leä vôùi:


A. Töø thoâng cöïc ñaïi qua maïch. 
                                    B. Ñieän trôû cuûa maïch.

C. Toác ñoä bieán thieân cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch.
D. Töø thoâng cöïc tieåu qua maïch.

Câu 23: Năng lượng của ống dây tự cảm tỉ lệ với             

A. một trên bình phương cường độ dòng điện trong ống dây.        B. cường độ dòng điện qua ống dây.

C. bình phương cường độ dòng điện trong ống dây.        D. căn bậc hai lần cường độ dòng điện trong ống dây.

Câu 24:  Choïn caâu sai:   Naêng löôïng cuûa töø tröôøng trong oáng daây:


A. Tæ leä vôùi cöôøng ñoä dñ qua oáng.                             B. Tæ leä vôùi bình phöông cñdñ trong oáng daây.  

C. Phuï thuoäc vaøo heä soá töï caûm cuûa oáng daây.            D. Laø naêng löôïng tích luyû trong oáng daây.

Câu 25: Choïn caâu ñuùng: 

A. Khi coù dñieän chaïy qua oáng daây thì trong oáng daây toàn taïi 1 naêng löôïng döôùi daïng naêng löôïng töø  tröôøng.
B. Khi coù doøng ñieän chaïy qua oáng daây thì trong oáng daây toàn taïi naêng löôïng döôùi daïng cô naêng.

C. Khi tuï ñieän ñöôïc tích ñieän thì trong tuï ñieän toàn taïi 1 naêng löôïng döôùi daïng naêng löôïng töø tröôøng.

D. Khi coù doøng ñieän chaïy qua oáng daây thì trong oáng daây toàn taïi naêng löôïng döôùi daïng naêng löôïng ñieän tröôøng.

Câu 26:  Ñôn vò cuûa heä soá töï caûm laø: 


A. Veâbe.
              B. Henri.
                   C. Voân.
                   D. Tesla.
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